Marca da Bollo
€ 16,00

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO
PROVINCIA DI Pistoia

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CON RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. 20/06 e s.m.i. - e DPGRT 46/R del 08/09/2008 e s.m.i.

Cognome			Nome 				, nato a 		, il      /     /	, residente a  				  in Via 						n. 		, cap 	Comune 				Provincia (       )
Codice Fiscale

Tel. 	Cell. 	Fax  	
E-mail 	@	(Si prega di fornirla se disponibile)
nella sua qualità di 	degli immobili sotto specificati,

    L   SOTTOSCRITT  

																

OPPURE

Cognome 			Nome					, nato a 		, il 		/ 	/	, residente a  				  in Via 								n. 		, cap 	Comune 						Provincia ( 	)
Tel. 	Cell. 	Fax  	
nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società  							 con sede legale in Via 					n. 	, cap 	Comune 			Provincia ( 		) Tel. 		Fax  	 	
PEC 	@		 E-mail 	@ 	 	 
Partita IVA

la quale Società risulta 	degli immobili sotto specificati,

    L   SOTTOSCRITT  

																

CHIEDE
Ai  sensi  del  D.lgs  152/06  e  s.m.i.,  L’AUTORIZZAZIONE   ALLO   SCARICO   DI   ACQUE    REFLUE
DOMESTICHE O ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE derivanti dagli immobili ubicati:

in Via 		n. 	,  Loc 	Comune di  			

Ed indentificati con i seguenti estremi catastali:

FOGLIO CATASTALE N. 	PARTICELLA N.	SUB N. 	

E, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1.	che   le   informazioni   contenute   nella   presente   richiesta   corrispondono   allo   stato   reale
dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione;
2.	che  le  relazioni  e  planimetrie  allegate  alla  presente  domanda  descrivono  lo  stato    attuale
dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione.
3.	di essere a conoscenza che possono essere previste spese aggiuntive per l’istruttoria della pratica
in conseguenza alla richiesta del parere ARPAT.
4.	
[  ] ACQUE REFLUE DOMESTICHE  (come definito alla lettera g dell’art.74 del Dlgs 152/06 e s.m.i.
“«acque reflue domestiche»: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”)
[ ] ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE (ai sensi dell’art. 101, comma 7, D.lgs 152/06 e s.m.i. e
della tabella 1, dell’allegato 2, del DPGR 46/R del 2008 )
Tipo attività che le origina   	 Denominazione		 Rientrante nella tipologie di cui alle lettere a, b, c, d e f all’art. 101 del D.lgs 152/06 o aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale (L.R. 20//2006 – DPGR 8 settembre 2008 n.46/R).

che le acque reflue provenienti dagli immobili sono classificabili:

5.	che il numero di abitanti equivalenti, calcolati secondo quanto stabilito dall’art. 47 del Regolamento Edilizio Comunale dell’ex Comune di Cutigliano per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate a domestiche, con recapito diverso dalla pubblica fognatura è pari a  	
6.	che il recapito finale dello scarico è il seguente:

[  ] SUOLO
[  ] ACQUE SUPERFICIALI ……………………………………………………….(indicare il nome del corpo idrico)

7.	(in caso di recapito in acque superficiali) che il ricettore è un “corpo idrico superficiale” ai sensi
dell’art. 53 del DPGR 46/R e s.m.i. e che è soggetto ad un periodo massimo di magra:
□	maggiore di 120 giorni;
□	minore di 120 giorni;
8.	(in caso di recapito sul suolo) che gli immobili rientrano fra gli insediamenti di cui all’art. 100, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
9.	Che lo scarico è localizzato nel terreno identificato con i seguenti estremi catastali:

Localizzazione scarico FOGLIO CATASTALE N. 	PARTICELLA N. 	

10.	che il tecnico incaricato è:

Cognome			Nome 					 Comune		Via 			n. 		, Tel. 	Cell. 			Fax  		
E-mail 	@	(Si prega di fornirla se disponibile)

11.	che il tipo di trattamento delle acque reflue domestiche installato è:

[  ]  Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e subirrigazione e drenaggio
[  ]  Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e trincea drenante
[ ] Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fitodepurazione sub superficiale HF (flusso orizzontale)
[ ] Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fitodepurazione sub superficiale VF (flusso verticale)
[  ]  Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e stagno o stagni in serie
[  ]  Stagno facoltativo e fitodepurazione a flusso superficiale (FWS - free water surface)
[ ] Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fitodepurazione combinata (combinazione di HF/HV/FWS)
[  ] Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fitodepurazione combinata e filtro a sabbia
[  ] Stagno anaerobico e fitodepurazione combinata
[  ] Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e filtro a sabbia intermittente
[  ] Fossa tricamerale e stagno
[  ] Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e filtro percolatore aerobio o anaerobio
[  ]  Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fanghi attivi, o biodischi
[  ]  Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e impianto ad areazione prolungata
[  ] Chiariflocculazione
[  ]  Impianto biologico e fitodepurazione

[  ]  altro (specificare)

12.	che tutti gli scarichi sono campionabili a monte ed a valle dei sistemi di trattamento.
1.	
Dichiaro infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lg.196 del 30.06.2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data 		Firma  	

Allegare:
-	fotocopia di un documento di identità in corso di validità
-	Attestazione di pagamento delle prestazioni di Sportello Unico, che ammontano ad € 50,00 (cinquanta/00).

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE
(in duplice copia nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 A.E.)

-	ELABORATI GRAFICI realizzati e firmati da tecnico abilitato e dal legale rappresentante/proprietario – contenuto minimo:
•	planimetria 1:2000 con evidenziato l’insediamento interessato;
•	planimetria di massima dell’edificio, con rappresentazione delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, rappresentazione  grafica del percorso dei reflui prima dell’immissione nel corpo recettore ed esatta indicazione del punto di scarico (punto dove i reflui si immetteranno nel corpo ricettore).

-	RELAZIONE TECNICA redatta e firmata da tecnico abilitato e dal legale rappresentante/proprietario – contenuto minimo:
a)	ubicazione viaria e catastale delle unità immobiliari servite dallo scarico;
b)	descrizione   dell’impianto   di   smaltimento   fornendo   inoltre   i   dati   progettuali   di
dimensionamento;
c)	le disposizioni per una corretta gestione dell’impianto quali manutenzioni, specifiche
conduzioni, controlli ed ogni altra operazione necessaria per un corretto funzionamento;
d)	descrizione del corpo ricettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell’immissione, nel caso di scarico sul suolo deve essere specificato che si tratta di un insediamento o di un edificio isolato oppure che non è tecnicamente possibile o eccessivamente oneroso scaricare in un corpo idrico superficiale;
e)	indicazione, nel caso i reflui percorrano anche tratti in fosse campestri, dello stato di efficienza delle fosse, oltre agli interventi di manutenzione periodica da realizzare.

-	RELAZIONE GEOLOGICA redatta e firmata da tecnico abilitato e dal legale rappresentante/proprietario – necessaria in ogni caso in cui lo scarico sia sul suolo, oppure nel caso in cui sia uno scarico in corpo idrico superficiale con periodo massimo di magra superiore a 120 giorni, oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento che preveda la subirrigazione o comunque l’immissione dei reflui negli strati superficiali del sottosuolo. La Relazione idrogeologica dell’area interessata dovrà con particolare attenzione analizzare e/o verificare i seguenti punti:
•	i drenaggi superficiali, corsi d’acqua, fabbricati vicini, opere di emungimento sotterranee
(pozzi, cisterne);
•	il rispetto di quanto previsto all’art. 94 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., relativamente alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, in particolare dovranno essere indicate le distanze da pozzi o prese di acqua per uso potabile o altri usi, nonché ad eventuali zone vulnerabili o aree sensibili;
•	che le quantità di reflui smaltiti rientrino nella capacità di assorbimento del terreno e non ne modifichino le caratteristiche pedologiche, né modifichino le caratteristiche chimico- fisiche delle acque sotterranee.

ESTRATTO REGOLAMENTO EDILZIO 
Art. 47
Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque nere
Dimensionamento e caratteristiche delle fosse e degli impianti di depurazione
1.	I  dispositivi   di   depurazione   delle  acque   nere   e  delle   acque  saponose  devono  essere dimensionati  in proporzione al numero degli abitanti equivalenti serviti.
Corrispondenza ad un abitante equivalente:
-	un abitante in edifici di civile abitazione (corrisponde a mc 100 di volume residenziale);
-	un posto letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
-	tre posti mensa in ristoranti e trattorie;
-	un posto letto in attrezzature ospedaliere;
-	cinque dipendenti in edifici	destinatad uffici,  esercizi	 commerciali,  industrie o laboratori  che  non producono acque reflue di lavorazione;
-	cinque posti alunno in edifici scolastici od istituti di educazione diurna;
Fosse settiche tipo imhoff
1.	Le fosse settiche tipo Imhoff sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango. Alle fosse settiche Imhoff non possono essere mai condotte acque pluviali.
Dimensionamento delle fosse settiche Imhoff
2.	Le  fosse  settiche  Imhoff  devono  essere  dimensionate  in  funzione  del  numero  di  abitanti equivalenti corrispondente all’edificio (o porzione di edificio) che vi recapita. Il comparto di sedimentazione dovrà avere capacità pari a 40/50 litri per abitante equivalente, con un minimo assoluto di 250 litri. Il compartimento del fango dovrà avere capacità pari a 150/160 litri per abitante equivalente, con un minimo assoluto di 900 litri.
E’ ammesso ridurre la capacità del compartimento del fango fino a 100/120 litri per abitante equivalente a condizione che l’estrazione del fango sia eseguita due volte l’anno.
Caratteristiche tecniche delle fosse settiche Imhoff
3.	Le fosse settiche Imhoff, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituite, devono rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche generali:
-	deve essere assicurato uno spazio libero di almeno cm. 20 tra il livello del liquido ed il cielo della fossa;
-	le tubazioni per l’afflusso e l’efflusso dei liquami devono avere diametro non inferiore a cm. 10 e devono costituire idonea interruzione idraulica sia in ingresso che in uscita, immergendosi sotto  il livello del liquido.
4.	Per quanto attiene il posizionamento, la ventilazione e le caratteristiche costruttive, le fosse settiche Imhoff devono rispondere alle stesse prescrizioni dettate per le fosse biologiche.
Fosse biologiche
1.	Le fosse biologiche,  o  vasche  settiche  di  tipo  tradizionale,  sono  caratterizzate  dal  fatto di  avere compartimenti comuni per il liquame ed il fango.
Posizionamento delle fosse biologiche
2.	Le   fosse  biologiche  dovranno,   di  norma,  essere  collocate  nel  resede  dell’edificio ad una distanza non inferiore a ml.1,50 dalle fondazioni del medesimo ed essere accessibili ed ispezionabili devono inoltre distare non meno di m 10 da qualunque serbatoio destinato ad acqua potabile.
3.	Laddove non sia possibile il rispetto delle distanze sopradette è ammessa la collocazione ad una distanza inferiore purché si dimostri che sono stati adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare che la rottura accidentale della fossa possa provocare infiltrazioni al di sotto delle fondazioni dell’edificio o nei locali ai piani interrati.
4.	Non è mai ammessa la collocazione di fosse biologiche o imhoff all’interno di edifici; nei soli casi in cui non sia possibile alcuna collocazione esterna è ammessa l’installazione all’interno dell’edificio di soli depuratori ad ossidazione totale monoblocco, che devono essere posizionati all’interno di un vano riservato esclusivamente a tale scopo e comunicante permanentemente con l’esterno attraverso apertura che garantisca l’adeguata aerazione del vano stesso

Dimensionamento delle fosse biologiche
5.	Le fosse biologiche devono essere dimensionate in funzione del numero di abitanti equivalenti corrispondente all’edificio (o porzione di edificio) che vi recapita.
6.	Ciascuna fossa biologica deve essere costituita da tre camere distinte e presentare una  capacità utile complessiva pari ad almeno 225 litri per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di 3000 litri (mc.
3,00) complessivi. Le tre camere devono avere, di norma, pianta quadrata ed uguale capacità.
Caratteristiche tecniche delle fosse biologiche
7.	Le fosse biologiche tricamerali, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituite, devono rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche generali:
-	la  profondità  del  liquido,  in  ciascuna  camera,  deve  risultare  compresa  tra  ml.  1,50  e ml. 1,70,  in ciascuna camera, deve essere assicurato uno spazio libero di almeno cm. 20 tra il  livello del liquido ed il cielo della fossa;
-	le tubazioni per l’afflusso e l’efflusso dei liquami devono avere diametro non inferiore a cm. 10 e devono immergersi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido;
-	il dispositivo di comunicazione tra una camera e l’altra (sella) devono essere realizzati con tubazioni di diametro non inferiore a cm. 10, poste ad “H” o ad “U” rovesciato, prolungate in alto sino al cielo della fossa ed in basso sino ad immergersi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido.
Caratteristiche costruttive delle fosse biologiche
8.	Le fosse biologiche devono essere dotate di chiusini a doppia lapide, di materiale e fattura tali da garantire la  chiusura  ermetica.  Analoghi  chiusini  devono  essere  previsti  in  corrispondenza  dei  punti  di  ispezione posizionati sul dispositivo di comunicazione tra una camera e l’altra.
9.	Ogni fossa biologica dovrà essere dotata di propria tubazione di ventilazione posizionata in prossimità del cielo della fossa, di diametro non inferiore a cm. 10 e sfociante sopra la copertura dell’edificio o comunque in posizione tale da non disperdere cattivi odori in prossimità di locali abitabili. Nella parete che divide le due camere dovranno essere realizzati, al di sopra del livello del liquido, idonei fori di ventilazione in modo da mantenere uniforme la pressione ed assicurare la ventilazione di entrambe le camere.
10.	Le fosse biologiche costruite in calcestruzzo armato dovranno avere pareti e soletta di fondo di spessore non inferiore a cm. 15, mentre la soletta di copertura dovrà essere dimensionata in funzione dei massimi carichi che possono gravare  sulla  medesima  in  ragione  della  sua  ubicazione.  Le fosse biologiche costruite  con muratura di mattoni dovranno avere il fondo costituito da una soletta  in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a cm. 25. Le pareti saranno costituite da pareti in mattoni pieni murati con malta cementizia, protette sul lato esterno da un rinfianco di calcestruzzo. Tutte le facce interne della fossa dovranno essere intonacate e lisciate con malta di cemento.
11.	Gli elementi prefabbricati utilizzabili per la costruzione delle fosse biologiche e Imhoff possono essere sia di tipo monoblocco che di tipo ad elementi separati da comporre in opera. Gli elementi monoblocco possono essere realizzati sia in calcestruzzo che in altri materiali con idonee caratteristiche di impermeabilità (vetroresina e simili).
12.	Le fosse costituite da elementi prefabbricati composti in opera (anelli) dovranno essere accuratamente stuccate in tutti i punti di giunzione al fine di garantirne la migliore tenuta idraulica.
Depuratori ad ossidazione totale
1.	L’utilizzo dei depuratori ad ossidazione totale, nella varie forme in cui i medesimi si trovano in commercio, è richiesto ogni volta che, per il tipo di ricettore finale cui si intende convogliare le acque trattate, si debba conseguire un livello di depurazione molto spinto, con degradazione  pressochè totale delle sostanze organiche biodegrababili e nitrificazione delle parti azotate.
2.	I depuratori ad ossidazione totale sono solitamente costituiti da elementi monoblocco prefabbricati, in genere suddivisi in più vasche o scomparti,  ed  utilizzano  un  sistema  di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale, basato sull’azione dei batteri presenti nel liquame che, riuniti in colonie, costituiscono in fango attivo. Nell’impianto viene insufflata meccanicamente l’aria necessaria alla sopravvivenza ed alla riproduzione dei batteri, i quali utilizzano per la loro nutrizione  le  sostanze  organiche  inquinanti contenute  nel liquame, abbattendole.
3.	Il livello di depurazione conseguito da ciascun impianto dovrà risultare da apposita documentazione tecnica o certificazione rilasciata dalla ditta produttrice e l’impianto medesimo potrà essere utilizzato solo per il trattamento di acque reflue destinate a corpi ricettori congruenti con il livello di depurazione garantito.
4.	I depuratori ad ossidazione totale dovranno di norma essere  collocati  nel  resede  dell’edificio ad una distanza non inferiore a 1.50 m dalle fondazioni ed essere accessibili ed ispezionabili.
5.	Nei soli casi in cui non sia possibile alcuna collocazione esterna è ammessa l’installazione all’interno dell’edificio di soli depuratori ad ossidazione totale di tipo monoblocco,  che  devono essere posizionati all’interno di un vano riservato esclusivamente a tale scopo e comunicante permanentemente con l’esterno attraverso apertura che garantisca l’adeguata aerazione del  vano stesso
Recapito al suolo dei liquami chiarificati
Recapiti al suolo mediante subirrigazione
1.	Il liquame chiarificato, comunque sempre in uscita da un idoneo dispositivo di depurazione, deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto e da qui immesso nella condotta o rete disperdente.
2.	La condotta disperdente può essere costituita da tubazioni microfessurate continue o da elementi tubolari con estremità tagliate dritte  e  distanziati l’uno  dall’altro.  In  ogni  caso  la condotta disperdente deve essere protetta superiormente da tegole (o da elementi semicurvi atti a svolgere analoga funzione protettiva) ed avere pendenza compresa tra lo 0,2% e lo 0,6%.
3.	La condotta deve essere posata in una trincea profonda almeno cm. 70, la cui metà inferiore deve essere riempita  con  pietrisco  di  varia  pezzatura  che  avvolga  completamente  la  condotta.  La parte superiore  della trincea deve essere riempita, previa interposizione di uno strato di tessuto  non tessuto o di altro materiale atto ad impedire che il terreno di rinterro penetri nei vuoti del sottostante riempimento in pietrisco. La trincea deve seguire approssimativamente l’andamento del terreno.
4.	La distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore ad un metro. Nel tratto a valle della condotta l’acqua di falda non potrà essere utilizzata per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi, a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria.
5.	L’andamento della trincea e della condotta disperdente può essere lineare e continuo su una sola fila oppure costituito da una condotta centrale con ramificazioni a pettine, a doppio pettine o ad altro analogo.
6.	Per l'esercizio si controllerà periodicamente  che  non  vi  sia  intasamento  del  pietrisco  o  del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso, che il livello della falda rimanga in valori compatibili.
Recapito al suolo mediante pozzi assorbenti
7.	Il liquame chiarificato, comunque sempre in uscita da un idoneo dispositivo di depurazione, deve essere condotto deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nel pozzo assorbente.
8.	Il pozzo deve avere forma cilindrica e diametro interno di almeno un metro. Esso può essere costruito in muratura oppure in calcestruzzo, e deve essere privo di platea. Nella parte inferiore, in corrispondenza del terreno permeabile, le pareti devono essere permeabili (praticandovi feritoie o realizzandole in muratura a secco. Sul fondo del pozzo deve essere realizzato uno strato di pietrame e pietrisco dello spessore di circa mezzo metro. Analogo anello di pietrame e pietrisco deve essere formato esternamente alla porzione permeabile delle pareti del pozzo. In entrambi i casi, in  prossimità del fondo e della parete permeabile, il pietrame deve essere di  pezzatura  maggiore  rispetto al pietrisco soprastante o retrostante.
9.	La copertura del pozzo deve trovarsi ad una profondità di almeno cm. 60. Il pozzetto deve essere collocato sulla copertura del pozzo e dotato di adeguati chiusini. Lo spazio residuo soprastante la  copertura  del  pozzo  e  l’anello  di  pietrisco  circostante,  deve  essere  reinterrato  mediante   con soprassesto, previa interposizione di uno strato di materiale atto ad impedire che il terreno penetri nel sottostante riempimento in pietrisco. Per la ventilazione dello strato drenante devono essere poste in opera tubazioni di aerazione di opportuno diametro.
10.	La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri. Nel tratto a valle della condotta l’acqua di falda non potrà essere utilizzata per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi, a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra il pozzo e un qualunque serbatoio, pozzo od altra opera destinata al servizio di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 metri.
11.	La superficie della parete perimetrale del pozzo, deve essere determinato  in  funzione  della natura  del terreno e del numero di abitanti equivalenti.
12.	Per l'esercizio si controllerà periodicamente che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo od intasamento del pietrisco e del terreno circostante, che non si verifichino impantanamenti  nel  terreno circostante; che non aumenti il numero delle persone servite ed il  volume di liquame giornaliero disperso, che livello della falda rimanga in valori compatibili.
Recapito finale al suolo mediante subirrigazione con drenaggio
13.	Il sistema di percolazione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio deve essere adottato in tutti i casi in cui sia ammessa la subirrigazione normale ma ci si trovi in presenza di terreni impermeabili.
14.	Il liquame chiarificato, comunque sempre in uscita da un idoneo dispositivo di depurazione, deve essere condotto deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nella condotta o rete disperdente.
15.	L'impianto consiste in una trincea, profonda da ml. 1,00 a ml.1,50 con il fondo costituito da uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante, sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso. Nello spessore dell'ultimo strato si colloca la condotta disperdente.
16.	Tubi di aerazione di adeguato diametro devono essere collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziate da 2 a 4 metri l'uno dall'altro.
17.	La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.
18.	Lo sviluppo lineare delle condotte si dimensiona  assumendo  come  parametro  minimo  ml.  2,00  per abitante equivalente.
19.	Per  l'esercizio  si  controllerà  periodicamente  il  regolare  funzionamento  del  sistema,  dal sifone del pozzetto di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione e si verificherà nel tempo che non si abbia aumento del numero degli abitanti equivalenti e che livello della falda rimanga in valori compatibili.
20.	I sistemi di dispersione nel suolo dei liquami chiarificati devono mantenere una distanza minima di 2,00 m da fondazioni e dai confini.
Recapito finale in impianto di fitodepurazione.
21.	Quando non risulti possibile od economicamente conveniente condurre le acque reflue trattate ad uno dei recapiti finali in precedenza indicati, è ammesso condurre le medesime ad un impianto di fitodepurazione con le caratteristiche di cui ai punti successivi. L’utilizzo di impianti a fitodepurazione come recapito finale dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, secondo quanto previsto dal presente Regolamento
22.	L’impianto a fitodepurazione (impianto  fitodepurativo  assorbente)  sfrutta  il  potere  depurativo di determinati tipi di vegetazione ed è costituito sostanzialmente da uno o più letti assorbenti, sul fondo dei quali porre una tubazione disperdente che rilascia il liquame in prossimità dell’apparato radicale delle piante.
23.	I letti assorbenti sono costituiti da vassoi di estensione complessiva commisurata alla  potenzialità dell’impianto e realizzati in materiale atto a garantirne la tenuta (calcestruzzo, resina poliestere od altro idoneo materiale). Sul fondo dei letti viene steso uno strato di ghiaietto (pezzatura mm. 8-15) dello spessore di almeno cm. 30. Al di sopra del ghiaietto viene riportato uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a cm. 40. Il terreno vegetale viene quindi adeguatamente piantumato con arbusti sempreverdi od altra vegetazione idrofila.
24.	Il liquame chiarificato in uscita dal dispositivo di trattamento (tipicamente, ma non necessariamente, una fossa settica tipo Imhoff) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta,  in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nella condotta disperdente. Detta condotta corre sul fondo del letto assorbente, immersa nello strato di ghiaietto, ed è costituita da tubazioni microfessurate continue, posate con pendenza non superiore allo 0,4%.
25.	Il livello del liquame nell’impianto, determinato  dal  livello  del  pozzetto  di  distribuzione,  deve corrispondere allo strato di ghiaietto posato sul fondo del letto assorbente. Da qui i liquidi saranno assorbiti, per capillarità, dall’apparato radicale delle piante collocate nel soprastante strato di terreno vegetale.
26.	In uscita dall’impianto, sul lato opposto a quello di ingresso del liquame, deve essere posto un secondo pozzetto di ispezione e da questo deve dipartirsi una tubazione di troppo pieno di sicurezza che consente il celere deflusso di improvvisi ed eccessivi apporti meteorici, mantenendo il liquido nell’impianto ai livelli di progetto. La tubazione di troppo pieno smaltirà l’eccesso di  acqua  nel suolo  mediante  un  breve  tratto  di tubazione disperdente per sub-irrigazione.
27.	Le dimensioni dei letti assorbenti e della superficie piantumata devono essere tali da garantire sufficienti livelli di depurazione ed  evitare  la  formazione  di  reflui  effluenti.  A  tal  fine  l’impianto  deve  presentare un’estensione (superficie della faccia superiore dello strato di ghiaietto)  di almeno mq. 1,50 per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di mq. 6.
28.	La vegetazione da piantumare deve essere costituita da arbusti o fiori con spiccate caratteristiche idrofile, quali ad esempio:
Aucuba Japonica 
Auruncus Sylvester 
Bambù
Astilbe
Calycantus Florindus 
Elymus Arenarius 
Cornus Alba
Felci
Cornus Florida 
Iris Pseudoacorus 
Cornus Stolonifera 
Iris Kaempferi
Cotoneaster Salicifolia 
Lythrum Officinalis
Kalmia Latifolia Nepeta Musini 
Laurus Cesarus
Petasites Officinalis 
Sambucus Nigra 
Thuya Canadensis
29.	Per l'esercizio deve essere controllato periodicamente che non vi sia  intasamento  della  tubazione disperdente, che non si manifestino impaludamenti superficiali e che non aumenti  il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso.